CONSEGNA 30/07

1. 128.1.6.5/12

255.240.0.0

● IP Network: 128.0.0.0

● IP Gateway ‘convenzionale’: 128.0.0.1

● IP Broadcast: 128.15.255.255

1. 200.1.2.3/24

255.255.255.0

● IP Network: 200.1.2.0

● IP Gateway ‘convenzionale’: 200.1.2.1

● IP Broadcast: 200.1.2.255

Host 2 alla 8

Network 2 alla 24

1. 192.192.1.1/22

255.255.252.0

● IP Network: 192.192.0.0

● IP Gateway ‘convenzionale’: 192.192.01

● IP Broadcast: 192.192.3.255

Host 2 alla 10

Network 2 alla 22

1. 126.5.4.3/9

255.255.254.0

● IP Network: 126.0.0.0

● IP Gateway ‘convenzionale’: 126.0.0.1

● IP Broadcast: 126.127.255.255

Host 2 alla 23

Network 2 alla 9

1. 200.1.9.8/24

255.255.255.0

● IP Network: 200.1.9.0

● IP Gateway ‘convenzionale’: 200.1.9.1

● IP Broadcast: 200.1.9.255

Host 2 alla 8

Network 2 alla 24

1. 172.16.0.4/16

255.255.0.0

● IP Network: 172.16.0.0

● IP Gateway ‘convenzionale’: 172.16.0.1

● IP Broadcast: 172.16.255.255